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Курганская область
Дума Каргапольского муниципального округа

Р Е Ш Е Н И Е

от  24.12.2024 г. № 464
р.п. Каргаполье

О внесении изменений в решение Думы Каргапольского муниципального округа от 16.05.2023 г. № 296 «Об утверждении Правил благоустройства территорий населенных пунктов, входящих в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Уставом Каргапольского муниципального округа Курганской области Дума Каргапольского муниципального округа Курганской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Каргапольского муниципального округа от 16.05.2023 г. № 296 «Об утверждении Правил благоустройства территорий населенных пунктов, входящих в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области» следующее изменение:
1.1. Приложение 1 к Правилам благоустройства территорий населенных пунктов, входящих в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области, утвержденных решением Думы Каргапольского муниципального округа от 16.05.2023 г. № 296 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская правда» и разместить на официальном сайте Каргапольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы Каргапольского муниципального округа по строительству, ЖКХ и развитию территорий.

Председатель Думы		А.Л. Симоновский
Каргапольского муниципального округа						

Глава Каргапольского муниципального округа	Е.Е. Ленков
Проект внесен:

Приложение к решению Думы Каргапольского муниципального округа от 24.12.2024 г. № 464 « О внесении изменений в решение Думы Каргапольского муниципального округа от 16.05.2023 г. № 296 « Об утверждении правил благоустройства территорий населенных пунктов, входящих в состав Каргапольского муниципального округа Курганской области»

Приложение 1 к Правилам благоустройства территории Каргаполького муниципального округа Курганской области, утвержденных решением Думы Каргапольского муниципального округа от 16.05.2023 г. № 296

Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, дополнительному оборудованию, элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений, к ограждениям (оградам, заборам) на территории Каргапольского муниципального округа Курганской области

1. Примеры вывесок:
[image: ][image: ]
                                               Настенная вывеска без подложки                                                              Консольная вывеска
                                               Размещение отдельных букв и знаков                                                          Размещение букв, знаков и декоративных
                                               непосредственно на фасаде                                                                            элементов на конструкции, закрепленной                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                          перпендикулярно плоскости фасада, 
[image: ]                                                                                                                                                                          подвесным креплением на расстоянии 
                                                                                                                                                                          от стены.
[image: ]                                        
                                            Настенная вывеска в виде светового                                                           Инфомационная табличка 
                                            короба (lightbox)                                                                                                Прямоугольная конструкция, содержащая 
                                           Размещение отдельных букв, знаков                                                                 информацию о часах работы и краткую                                                                                                                                
                                           света с плоской поверхностью,                                                                          информацию о предприятии, либо
                                           закрепленной на плоскости фасада.                                                                   информацию о нескольких предприятиях,
                                                                                                                                                                           указание направлений, размещенная на
[image: ]                                                                                                                                                                           фасаде рядом с входом в помещение.

[image: ]                                           Вывеска на остеклении                                                                                     Вывеска на крыше
                                           Размещение на остеклении витрин                                                                    Размещение отдельных букв и знаков на
                                           отдельных плоских или объемных букв,                                                           крышах зданий с использованием
                                           знаков и декоративных элементов либо                                                            конструктивных решений
                                           методом нанесения трафаретной печати, 
                                           либо методом аппликации.

*Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создающий прямых направленных лучей в окна жилых помещений. Кроме того, подсветка должна соответствовать общей световой температуре и учитывать свет, рядом расположенных вывесок.

2. Порядок применения правил

Правила по размещению отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и     устройствам, размещаемым на фасадах с учетом архитектурных стилей зданий строений, сооружений

	
	Историческая архитектура
(1771 — 1923 годы)
	Архитектура индустриализации (1924 — 1956 годы)
	Архитектура развитого социализма
(1957 — 1990 годы)
	Современная архитектура (с 1991 года)

	Вывеска на крыше
	

	

	

	


	Настенная вывеска без подложки
	

	

	

	


	Настенная вывеска с подложкой
	

	

	

	


	Световой короб
	

	

	

	


	Вывески на остеклении
	

	

	

	


	Консольная вывеска на расстоянии от стены
	

	

	

	


	Консольная вывеска вплотную к стене
	

	

	

	


	Навигационные вывески
	

	

	

	


	Размещение маркиз
	

	

	

	


	Размещение входных групп
	

	

	

	


	Балконное остекление
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 Рекомендуется к использованию
 Не рекомендуется к использованию




3. Допустимые типы размещенной информации
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4. Типология вывесок
Адаптация вывесок в результате применения порядка
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5. Размещение вывесок на крыше
)
 (
Вывески на крыше выполняются в виде отдельных букв и знаков (как плоских, так и объемных) с внутренней подсветкой. Предельно допустимый размер букв вывесок на крыше зависит от этажности (рис. 1):
)
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6. Размещение настенных вывесок
)
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[image: рис. 2.jpg]
 (
Максимально допустимый размер букв настенных вывесок не более 0,4 ме
т
ра.
 
Максимально допустимый ра
з
мер консольных вывесок настенных вывесок
 
не
 
более
 
0,75
 
метра.
 
Настенные вывески без подложки размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, на единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым и вт
о
рым этажами либо нижеуказанной линии.
Настенные вывески выравниваются по центральной оси витрин, оконных и дверных проемов (рис. 2). 
)











					























 (
Несколько настенных вывесок без подложки размещаются в один высотный ряд и на единой г
о
ризонтальной линии (рис. 3).
 
Настенные вывески и группы настенных в
ы
весок, занимающие пространство над несколькими витринами, оконными и дверными проемами, ра
с
полагаются с учетом границ и осей указанных эл
е
ментов.
Несколько настенных вывесок с подложкой должны иметь единую высоту, стиль и цвет по
д
ложки (Рис. 4).
 
Подложка должна размещаться в пределах занимаемых помещений.
Недопустимо сочетать подряд вывески без подложки и с подложкой.
)
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[image: \\10.88.58.44\ssd\Упр строительства\2024 Общая\Афанасьева И.С\АРХИТЕКТУРА\Вывески\ов.tif] (
В случае невозможности размещения нескольких вывесок по горизонтальной оси, следует располагать их вертикально на фасаде здания. 
Допускается размещение вывесок различных оттенков без использования подложки и д
о
полнительного фона, создающего визуальный шум.
)
 (
Пример применения Настоящих правил на практике 
)
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 (
На одном фасаде размещены вывески с подложкой и без подложки
витрины закрыты свыше 30%
)
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 (
Вывески выполнены в единой стилистике, но расположены не на одной горизонтальной оси
)





 (
Пример правильного оформл
е
ния вывесок на коммерческом этаже: в одном стиле, на одной оси
)








 (
7. Размещение настенных вывесок (
варе
а
тивность
)
)

[image: ][image: ] (
Плохо
) (
Условные обозначения
) (
Хорошо
)
[image: ]

 (
Нельзя дублировать одну и ту же 
и
н
формациюна
 плоскости фасада и в проемах 
светопрозрачных
 конструкций
.
) (
Подложка должна размещаться в пределах занимаемых помещений.
)[image: ] (
Вывеска должна занимать не более 80 % высоты и ширины подложки. 
Общее поле, которое занимают элементы вывески, дол
ж
но быть выровнено по центральной горизо
н
тальной и вертикальной осям подложки
.
)[image: ][image: ] (
На одном фасаде здания для одной орган
и
зации допускается только одна основная вывеска и одна консольная вывеска.
) (
Запрещается использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок.
) (
Вывески на фасадах размещ
а
ются строго в один ряд (исключение — торговые и многофункциональные центры)
)	
 (
Вывеску желательно размещать неп
о
средственно над входом.
)[image: ][image: ][image: ] (
Нельзя располагать вывески в два и более ряда (исключение — торговые и многофункциональные центры). При этом в рамках одной вывески возможно расположение текста в две строки при соблюдении допустимой суммарной высоты.
) (
Все компоненты вывески (надписи, граф
и
ка) должны располагаться на одной горизо
н
тальной оси в центре фриза (промежутка между этажами, козырька и т. п.).
) (
Необходимо выравнивать вывески о
т
носительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон).
)[image: ][image: ][image: ]



























 (
Консольные вывески, одинаковые по размеру, следует устанавливать на одной в
ы
соте, на уровне вывесок, с шагом не менее 3 м.
) (
Вывески разных предприятий, наход
я
щихся в одном здании, размещаются на о
д
ной горизонтальной оси, проходящей по це
н
тру фриза. Подложки таких вывесок должны быть одинаковой высоты и выполнены из о
д
ного материала.
)




 (
Условные обозначения
)
 (
Плохо
)
 (
Х
о
рошо
)
 (
8. Размещение настенных вывесок
)	
[image: ][image: ][image: ][image: ] (
Условные обозначения
    Оформление витрин 
без
     подложки
   
Зона для размещения вывески
Вывеска
Консольная вывеска
Соответствует 
пра
     вилам
Не соответствует правилам
Информационные
таблички
)[image: ][image: ][image: ] (
Изменение фасадов в результате применения порядка
)[image: ][image: ] (
Существующее положение
)
 (
Условные обозначения
) (
Не соответствует прав
и
лам
) (
Соответствует правилам
) (
Вывеска
) (
Оформление витрин без подложки
) (
Зона для размещения вывески
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Существующее положение
)














 (
Изменение фасадов в результате применения порядка
)
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 (
Информационные
таблички
)
[image: ]
 (
Консольная выве
с
ка
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 (
Существующее положение
)
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Условные обозначения
Оформление витрин без подложки
Зона для размещения вывески
Вывеска
Консольная вывеска
Соответствует правилам
Не соответствует правилам
Информационные
таблички
)[image: ] (
Изменение фасадов в результате применения порядка
)[image: ][image: ]

[image: ][image: ][image: ] (
Условные обозначения
Оформление витрин без подложки
Зона для размещения вывески
Вывеска
Консольная вывеска
Соответствует правилам
Не соответствует правилам
Информационные
таблички
)[image: ][image: ][image: ][image: \\10.88.58.44\ssd\Упр строительства\2024 Общая\Афанасьева И.С\АРХИТЕКТУРА\Вывески\шт.tif] (
Изменение фасадов в результате применения порядка
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Существующее положение
)
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Условные обозначения
Оформление витрин без подложки
Зона для размещения вывески
Вывеска
Консольная вывеска
Соответствует правилам
Не соответствует правилам
Информационные
таблички
)[image: \\10.88.58.44\ssd\Упр строительства\2024 Общая\Афанасьева И.С\АРХИТЕКТУРА\Вывески\шаьть.tif] (
Изменение фасадов в результате применения порядка
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Существующее положение
)

 (
9. Размещение вывесок на остеклении
)




[image: рис. 5.jpg]





 (
Вывеска на витрине не должна перекр
ы
вать более 1/3 остекления витрины (рис. 5).
 
Запрещено размещение на остеклении электронных носителей (бегущих строк и 
м
е
диа-экранов
).
 
Запрещена замена остекления витрин световыми коробами или систем динамической смены изображений (
роллерные
 системы, си
с
темы поворотных панелей).
)








 (
Вывеска располагается на центральной оси проема 
)
 (
Вывеска должна занимать не более 1/3 пространства остекл
е
ния 
)












[image: ] (
Оформление 
светопр
о
зрачных
 конструкций не должно перекрывать более 1/3 площади остекления.
)[image: ] (
Элементы оформления следует 
выравнивать
 по це
н
тральным осям витрины
.
) (
Нельзя размещать инфо
р
мацию с полной заливкой ко
н
тура в поле дверных проемов.
Кроме того, не допускается ра
з
мещение информации на листах бумаги
) (
Нельзя располагать и
н
формацию с внешней стороны остекления, в том числе в виде наклеек и плоских носителей.
)[image: ][image: ]

 (
10. Размещение консольных вывесок
)


 (
 
Допускаются следующие типы крепл
е
ния консольных вывесок (рис. 6):
1) подвесное крепление на расстоянии от стены;
2).невидимое крепление вплотную к ст
е
не.
)
 (
Максимально допустимая высота и ширина консольной вывески не более 0,75 метра
.
) (
Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси с настенными в
ы
весками, у арок, на границах и внешних у
г
лах здания, строения, сооружения.
)







[image: рис. 6.jpg]


















 (
0,75 м - максимальная
высота консольной вывески
)
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 (
11. Размещение навигационных вывесок
)[image: ]


 (
ДОПУСКАЕТСЯ:
Группы навигационных вывесок должны формироваться в ед
и
ном формате, имеющем четкие границы, структуру и стилистику н
а
полнения, в соответствии с архитектурным обликом здания.
 Навигационные вывески располагаются на уровне глаз в гр
а
ницах горизонтальных осей, задаваемых дверными проемами, на уро
в
не не менее чем 0,5 метра от основания фасада. 
) (
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
1) размещение вывески, в конструкции которой используется 
баннерная
 ткань;
2) размещение вывески и её элементов на ограждающих конс
т
рукциях (заборах, шлагбаумах, иных конструкциях);
3) размещение вывески с полным или частичным перекрытием оконных и дверных проемов, витрин, наименования улиц и нумерации домов (информационных указателей);
4) размещение вывески с нанесением на поверхность стены букв, знаков и декоративных элементов способом покраски или аппл
и
кации;
5) размещение вывески без внутренней подсветки;
6) размещение вывески с внешней подсветкой софитами;
7) размещение настенных вывесок в виде светового короба;
8) размещение вывески, несоответствующей единой системе осей фасада;
9) размещение вывески с использованием электронных носит
е
лей (бегущих строк, 
медиа-экранов
).
)

	









 (
Хаотично расположенные разномастные указатели и создают «визуальный шум» и портят внешний вид фас
а
да.
)
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 (
Общая табличка с перечнем магазинов на стене то
р
гового центра 
)
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 (
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Размещение меню, изготовленных из картона, ткани, 
ба
н
нерной
 ткани.
Размещать рекламу вместо меню
) (
ДОПУСКАЕТСЯ
На фасаде одного здания, строения или сооружения может быть размещено только одно меню. 
Организации и индивидуальные предприниматели должны устанавливать меню на ровной поверхности фасада, свободной от архитектурных элементов, непосредственно у входа в помещение или на входной двери, но не выше уровня дверного проёма.
) (
К табличкам относятся меню. Лучший способ показать меню заведения — написать его от руки на меловой доске. Допускается и распечатанное меню, заключенное в рамку. 
В отличие от печатных меню, таблички можно легко и быстро обновлять, добавляя или удаляя блюда. Это особенно удобно для заведений, которые пре
д
лагают сезонные или сменные блюда.
Уличные указатели меню должны быть:
Информативными: Содер
жать 
важную
 информацию о меню, 
ценах и специальных предложениях. 
Легкочитаемыми
: Шрифт должен быть понятным и хорошо
 
видимым с расстояния.
Прочными: 
Изготовлены
 из материалов, устойчивых к погодным  условиям.
) (
Отрицательные примеры
) (
Лайтбокс
 с две
р
цей
) (
Вместо указателя меню и
с
пользована реклама ресторана 
) (
Вывеска в 
минималистичном
 стиле с акцентом на красный цвет привлекает покупателей и не по
р
тит архитектуру здания.
)
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 (
К табличкам относятся меню. Лучший способ показать меню заведения — написать его от руки на меловой доске. Допускается и распечатанное меню, заключенное в рамку. 
В отличие от печатных меню, таблички можно легко и быстро обновлять, добавляя или удаляя блюда. Это особенно удобно для заведений, которые предлагают сезонные или сменные блюда.
Уличные указатели меню должны быть:
Информативными: Содержать 
важную
 информацию о меню, ценах и специальных предложениях. 
Легкочитаемыми
: Шрифт должен быть понятным и хорошо видимым с расстояния.
Прочными: 
Изготовлены
 из материалов, устойчивых к пого
д
ным  условиям.
)
 (
Положительные примеры
) (
12. Размещение вывесок меню кафе и ре
с
торанов
)















	
 (
ДОПУСКАЕТСЯ
На фасаде одного здания, строения или сооружения м
о
жет быть размещено только одно меню. 
Организации и индивидуальные предприниматели должны устанавливать меню на ровной поверхности фасада, свободной от архитектурных элементов, непосредственно у входа в помещение или на входной двери, но не выше уровня дверного проёма.
)







	
 (
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
Размещение меню, изготовленных из картона, ткани, 
баннерной
 ткани.
Размещать рекламу вместо меню
)

 (
Баннеры и афиши устанавливаются только на неж
и
лых зданиях в городских пространствах.
) (
13. Баннеры и афиши
)
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 (
Расстояние от расположенного на стене баннера или афиши до углов здания, архите
к
турных элементов, оконных проемов, парапета, нижней границы глухого участка стены дол
ж
но быть не менее 0,6 м.
) (
Афиши на растяжках разрешены только на учре
ж
дениях культуры, медицины, образования; они крепятся в нишах, порталах, промежутках между колоннами и пилястрами.
Минимальный зазор между афишей и архитекту
р
ными элементами — 0,2 м.
)










 (
14. Дополнительное оборудование
)




 (
Дополнительное оборудование —
 размещаемые на фасадах здания, строения, соор
у
жения системы технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (н
а
ружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, а
н
тенны, видеокамеры наружного наблюдения, иное подобное оборудование), элементы арх
и
тектурно-художественной подсветки, почтовые ящики, банкоматы и иное оборудование.
)










 (
Запрещено размещение дополнительного об
о
рудования, дополнительных элементов и устройств на архитектурных деталях, элементах декора, поверхн
о
стях с ценной отделкой
.
) (
Схема размещения дополнительного оборудования (наружные блоки систем кондиционирования и вентил
я
ции, антенны, видеокамеры наружного наблюдения и т.д.) должна разрабатываться в соответствии с паспортом фасада и данным руководством
) (
Запрещено размещение антенн на главных и б
о
ковых фасадах
.
) (
Дополнительное оборудование должно размещат
ь
ся на фасадах упорядоченно, с привязкой к 
архитекту
р
ному решению
 здания, строения, сооружения и единой системе осей, при размещении ряда элементов — на о
б
щей несущей основе; должно иметь аккуратный внешний вид и надежную конструкцию крепления
.
)
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 (
15. Размещение видеокамер
)
 (
Видеокамеры наружного наблюдения должны размещаться под навесами, козырьками, балконами, э
р
керами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей и элементов декора
)








 (
Запрещено размещение видеокамер наружного н
а
блюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколях балконов.
)
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 (
16. Размещение кондиционеров
) (
Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционир
о
вания и вентиляции в оконных и дверных проемах, если блоки выступ
а
ют за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие огр
а
ждения.
Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционир
о
вания и вентиляции на поверхности главных фасадов, над тротуарами.
 Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционир
о
вания и вентиляции без привязки к 
архитектурному решению
 здания, строения, сооружения и единой системе осей.
 Запрещено размещение наружных блоков систем кондиционир
о
вания и вентиляции на главных и боковых фасадах зданий в зоне це
н
трального историко-культурного района.
)	


 (
 Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции должны размещаться на лоджиях и ба
л
конах, в нишах, с использованием маскирующих о
г
раждений (решеток, 
жалюзи
,к
арзин
), в окнах по
д
вального этажа без выхода за плоскость фасада, на кровле зданий и сооружений, на дворовых фасадах в единой системе размещения (рис. 7).
)
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[image: рис. 7.jpg]















 (
Пример правильного размещения кондиционеров на 
внутридвором
  фасаде
)
 
 (
ПЛОХО
 Кондиционеры на фасаде расположены хаотично, провода проложены 
наоптимал
ь
но
 - это создает визуальный шум
) (
ХОРОШО
 Кондиционеры упорядочены и закрыты декоративными коробами
)[image: ][image: ]
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Оси размещения кондиционеров
)














                                   ХОРОШО Кондиционеры упорядочены и закрыты декоративными коробами
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                                    ПЛОХО Кондиционеры на фасаде расположены хаотично, провода проложены наоптимально - это создает визуальный шум
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 (
Пример 
НЕ
правильного
 размещения кондиционеров на 
внутридвором
 фасаде
) (
Пример правильного размещения кондиционеров на фасаде
)

















 (
Пример 
НЕправильного
 размещения кондиционеров на 
внутридвором
 фасаде
)
 (
Пример правильного размещения кондиционеров на фасаде, кот
о
рый выходит на улично-дорожную сеть
)
 (
17. Размещение терминалов и банкоматов
)
[image: ] (
Терминалы и банкоматы должны встраиваться в дверные и оконные проемы или размещаться в тамбуре здания. 
Встраивание терминала и банкомата должно осущест
в
ляться с учетом 
архитектурного решения
 здания и согласов
ы
ваться в составе паспорта фасадов.
)
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 (
1. Элементы должны быть прочно и надежно прикре
п
лены к фундаментам при помощи бетонирования или анке
р
ного крепления.
2. Урны должны иметь единый дизайн и цвет со всеми элементами уличной мебели (скамьями, фонарями и т. п.).
3. Урны следует оборудовать ведрами с отверстиями для отвода стоков или в виде сетчатой конструкции.
4. Урны для сбора ТБО следует защитить от попадания осадков. Крышку или дверцу урны рекомендуется снабдить резиновой прокладкой для смягчения удара.
5. В местах для курения урны должны оборудоваться
 
пепельницами (возможно заполнение песком).
6. Внешняя поверхность урн должна быть релье
ф
ной/перфорированной для защиты от нанесения надписей граффити.
7. Все элементы для сбора мусора должны быть ра
з
мещены так, чтобы не препятствовать основному пешехо
д
ному потоку, на минимальном расстоянии 0,5 м от пешехо
д
ного пути, вместе с другими элементами уличной мебели.
8. Урны с установленными на них пепельницами след
у
ет размещать на расстоянии 5 метров от окон жилых домов и входов в здания.
9. Урны чаще всего размещаются рядом с местами для сидения, входами в здания, на расстоянии 0,5 м от этих об
ъ
ектов
)




 (
18. Размещение урн у входа в объекты делового и коммерч
е
ского назначения
)
 (
Положительные примеры
)[image: ][image: ][image: ][image: ] (
Отрицательные примеры
)

 (
Каждая входная группа обязательно должна быть оборудов
а
на урной для ТБО
Урны для сбора ТБО предназначены для поддержания чистоты городских пространств. Частота и количество размещения таких элементов зависят от интенсивности использования территории. Не рекомендуется использование элементов темных оттенков. Урны должны быть оборудованы крышкой для предотвращения распр
о
странения неприятного запаха и для предотвращения попадания в них осадков.
)










  1. Элементы должны быть прочно и надежно прикреплены к фундаментам
 при помощи бетонирования или анкерного крепления.
	2. Урны должны иметь единый дизайн и цвет со всеми элементами
 уличной мебели (скамьями, фонарями и т. п.).
	3. Урны следует оборудовать ведрами с отверстиями для отвода стоков
 или в виде сетчатой конструкции.
	4. Урны для сбора ТБО следует защитить от попадания осадков.
 Крышку или дверцу урны рекомендуется снабдить резиновой прокладкой
 для смягчения удара.
	5. В местах для курения урны должны оборудоваться пепельницами
 (возможно заполнение песком).
	6. Внешняя поверхность урн должна быть рельефной/перфорированной
 для защиты от нанесения надписей граффити.



 (
19. Отделка фасадов коммерческих этажей
)

 (
Расположение конструктивных элементов фасадов, дополнительного оборудования и дополнительных элементов, и устройств, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-планировочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а также иметь комплексный характер.
)







 (
При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных конструктивных элементов, дополн
и
тельного оборудования, дополнительных элементов и устройств запрещается: 
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов, в том числе: 
- фрагментарная окраска или облицовка участка фасада; 
- окраска откосов и наличников, облицовка поверхностей откосов; - не 
соответствующие
 колористическому решению фас
а
дов; 
2) изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступа
ю
щих за плоскость фасада;
3) использование при отделке фасадов (отдельных конс
т
руктивных элементов фасадов) 
аллюминиевого
 и винилового 
са
й
динга
, профилированного металлического листа, асбестоцемен
т
ных листов, самоклеящейся пленки, 
баннерной
 ткани; 
)[image: ]









 (
Отделка фасада профилированным мета
л
лическим листом
)


[image: ]






 (
Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористическим решением фасадов здания, строения, сооружения. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без пятен и поврежденных мест.
)
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Фрагментарная отделка фасада
)
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 (
20. Конструктивные элементы фасада
)
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 (
Конструктивные элементы фасада — 
это внешняя поверхность стен,
 
входы в здание, строение, с
о
оружение
 
(входные группы), окна, витрины, маркизы,
 
балконы и лоджии, эркеры, иные элементы,
 
размещ
е
ние которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением.
)









 (
Эркер — 
выступающая за плоскость фасада часть помещения.
Витринная конструкция — 
конструкция, расп
о
лагаемая в витрине с внутренней стороны остекления.
Колористическое решение фасадов
 - цветовое решение фасадов здания, строения, сооружения, опред
е
ляющее его художественные особенности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, информация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фасадов и включает в себя информацию о цвете, мат
е
риалах, способах отделки фасадов и их отдельных конс
т
руктивных элементов
.
) (
Маркизы — 
конструкции, устанавливаемые над витринами, оконными и дверными проемами для защиты от дождя, снега и яркого солнечного света. Маркизы м
о
гут иметь как фиксированный, так и трансформируемый каркас.
Балкон — 
выступающая из плоскости стены ф
а
сада огражденная площадка.
Лоджия — 
неотапливаемое
 помещение, встрое
н
ное в здание, имеющее стены с трех сторон
)
	























 (
1. Расположение маркиз на фасаде производится в соотве
т
ствии с архитектурным обликом здания и существующим колор
и
стическим (цветовым) решением.
2. Маркизы должны соответствовать габаритам и контурам витрин, дверных и оконных проемов (рис. 8).
3.Маркизы размещаются в пределах витрин, оконных и дверных проемов.
4. На маркизы могут быть нанесены элементы вывески (б
у
квы и знаки), если внедрение этих элементов не приведет к поя
в
лению дополнительных цветов.
5. Колористическое решение маркиз должно гармонировать с колористическим решением фасада.
) (
 При размещении маркиз запрещается:
1) крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой;
2) размещение на маркизах рекламных материалов.
)
 (
21.
 Размещение маркиз
)
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 (
Маркиза с элементами вывески  
)[image: ] (
Маркиза соответствует общей колористке заведения и размещена в пределах оконных проемов
)[image: ]

 (
22. Реконструкция балконов, лоджий и эркеров
)



 (
 
При реконструкции балконов, лоджий и эркеров запрещается:
1) покрытие тонированной пленкой или иными м
а
териалами остекления балконов, лоджий и эркеров, не предусмотренных проектом;
2) изменение форм и размеров балконов, лоджий, эркеров, противоречащее изначальному архитектурному облику здания;
3) остекление балконов, лоджий, эркеров, против
о
речащее изначальному архитектурному облику здания (рис. 9).
) (
 
Окраска и остекление балконов и лоджий может производиться только после внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов.
)
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 (
23. Размещение входных групп
)



 (
 Изменение входных групп должно осущест
в
ляться в соответствии с паспортом фасада, единообра
з
но общему архитектурному облику фасада. 
 Входные группы должны размещаться под ба
л
конами, лоджиями и эркерами. 
 Если 
архитектурным решением
 предусмотрено несколько входных групп в одной плоскости фасада, уровень входа каждой из них должен располагаются на одной горизонтальной оси.
) (
 
Максимально допустимая высота уровня входа не более 1,2 метра.
 Если 
архитектурным решением
 предусмотрено несколько входных групп, то их необходимо объединять в одном решении, имеющем конструктивное, стилевое и цветовое единство (рис. 10).
 Ступени должны быть продублированы пандусом — наклонной площадкой, для преодоления перепада в
ы
сот инвалидами на креслах-колясках, пешеходов с де
т
скими колясками и других категорий населения
)
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24. Размещение витринных конструкций
)





 (
 
При размещении витринной конструкции с вну
т
ренней стороны витрины расстояние от остекления ви
т
рины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 метра (рис. 11).
 Максимальные высота и длина витринной конс
т
рукции не должны быть больше 1/2 высоты и длины о
с
текления витрины соответственно.
) (
Запрещено использование в качестве витринных конструкций и её элементов электронных носителей (бег
у
щих строк, 
медиа-экранов
).
)
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25. Торговые и 
бизнес-центры
)

 (
При проектировании оформления объектов коммерческой н
е
движимости следует стремиться к гармонизации архитектурного о
б
лика и дополнительных элементов на фасадах зданий:
1) Информационные носители должны быть размещены в ед
и
ной системе горизонтальных и вертикальных осей (рис. 12).
2) Информационные носители должны быть соразмерны и  ра
с
положены в единой горизонтальной или вертикальной оси.
3) Группы навигационных вывесок должны быть упорядочены в едином формате, имеющем четкие границы, структуру и стилистику наполнения в соответствии с архитектурным обликом здания.
)
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 (
Рекомендуемая ширина рамки составляет от 0,05 до 0,10 метра, в зависимости от размера информационной конс
т
рукции. Если форма сложная, подложка может быть без о
б
рамления.
Информация (буквы, цифры) и декоративные элементы (рамки, виньетки) 
могут быть прорисованы или рельефны, изготовлены из дерева, металла, гипса,  стекла и других натуральных мат
е
риалов, при необходимости окрашенных в  разрешенные цв
е
та. 
Может применяться золочение, обработка поталью, пат
и
нирование.
) (
Информация размещается на подложке из натуральных материалов, предпочтительно из нержавеющей стали. 
Разр
е
шены
 металл, камень, дерево, водостойкая фанера и стекло. Фон окрашивается в разрешённые цвета, лицевая сторона по
д
ложки покрывается краской кистью, внутренняя — другим сп
о
собом. Материал подложки должен быть защищён от влаги, 
прогрунтован
 и обработан антисептиком.
Допускается использование в текстах (надписях това
р
ных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках.
Периметр подложки должен быть оформлен деревя
н
ным багетом или аналогичной деревянной или металлической рамкой, которая грунтуется и, при необходимости, окрашивае
т
ся в цвета, разрешённые настоящими правилами. 
)



 (
26. Вывески в исторической застройке
)
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 (
Рекомендуемая ширина рамки составляет от 0,05 до 0,10 метра, в зависимости от размера информационной конструкции. Если форма сложная, подложка может быть без обрамления.
Информация (буквы, цифры) и декоративные эл
е
менты (рамки, виньетки) 
могут быть прорисованы или рельефны, изготовл
е
ны из дерева, металла, гипса,  стекла и других натурал
ь
ных материалов, при необходимости окрашенных в  ра
з
решенные цвета. Может применяться золочение, обр
а
ботка поталью, патинирование.
) (
Информация размещается на подложке из нат
у
ральных материалов, предпочтительно из нержавеющей стали. 
Разрешены
 металл, камень, дерево, водостойкая фанера и стекло. Фон окрашивается в разрешённые цвета, лицевая сторона подложки покрывается краской кистью, внутренняя — другим способом. Материал подложки должен быть защищён от влаги, 
прогрунтован
 и обработан антисептиком.
Допускается использование в текстах (надписях т
о
варных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках.
Периметр подложки должен быть оформлен дер
е
вянным багетом или аналогичной деревянной или мета
л
лической рамкой, которая грунтуется и, при необходим
о
сти, окрашивается в цвета, разрешённые настоящими пр
а
вилами. 
)
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Размещение вывесок в исторической застройке
)
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 (
ХОРОШО.
 Применение мат
е
риалов, соответствующих истор
и
ческому облику зданий.
) (
ПЛОХО.
 Отделка фасада ч
у
жеродными материалами.
)[image: ] (
ХОРОШО.
 Вывески не закр
ы
вают декоративные элементы и оконные проёмы.
) (
ПЛОХО.
 Вывески в оконных проёмах
) (
ПЛОХО.
 Вывески закрывают декоративные элементы фасада.
)
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Отрицательные примеры
) (
Положительные примеры
)

 (
27. 
Типографика
             
 Шрифт
)[image: ]
 (
При изготовлении информационных конструкций и табличек для и
с
торических зданий необходимо соблюдать следующие требования: 
Использование традиционных материалов: Информация и декорати
в
ные элементы должны быть изготовлены из аутентичных материалов, таких как жесть, дерево, железо. 
Рельефность и прорисовка: Буквы и декоративные элементы могут быть прорисованы или выполнены в виде рельефа.
Отделка: Допускается золочение или обработка поталью, а также и
з
готовление 
из
 вспененного ПВХ с последующей окраской в разрешенные цвета. 
Соответствие историческим образцам: Декоративные элементы дол
ж
ны соответствовать образцам конца XIX — начала XX веков.
 
Язык и стиль: 
Орфография, грамматика и обороты речи, и
с
пользуемые при изготовлении текстовой части, должны соответствовать этимологии языка и лексикографии того же периода.
Многообразие шрифтов: При изготовлении текстовой части информ
а
ционной конструкции рекомендуется совмещать несколько видов шрифтов.
)[image: ]

 (
Примеры практики в других регионах
 
)
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